3.pielikums

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pasūtītāja minimālās prasības** | | | | **Pretendenta piedāvājums -** piedāvātās automašīnas detalizēta tehniskā specifikācija, Norāde uz konkrēto lpp. dokumentācijā, kur var atrast atbilstību katram tehniskās specifikācijas punktam. |
| 1 | Automašīnu marka, modelis | Nav noteikts | | |  |
| 2 | Izlaiduma gads | 2018.gads (jauna) | | |  |
| 3 | Virsbūves tips | Sedans/Universāls | | |  |
| 4 | Krāsa | Krāsas jāsaskaņo ar pasūtītāju | | |  |
| 5 | Degvielas veids | Dīzelis/Benzīns | | |  |
| 6 | Durvju skaits | 4 | | |  |
| 7 | Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju) | 5 | | |  |
| 8 | Dzinēja darba tilpums (cm3) | Ne mazāk par 1600 cm3 un ne vairāk par 2000 cm3 | | |  |
| 9 | Motora jauda (zs) | No 150 | | |  |
| 10 | Pārnesumu kārbas tips | Automātiskā, kas ne mazāk, kā 6 pārnesumi | | |  |
| 11 | Piedziņas veids | Priekšējā | | |  |
| 12 | Pretaizdzīšanas ierīce | Signalizācija ar salona apsardzi (komplektā ar 2 distances vadības pultīm-atbilstoši KASKO prasībām;  Dzinēja imobilaizers | | |  |
| 13 | Drošības aprīkojums | ne mazāk kā 6 drošības spilveni (vadītāja un priekšējā pasažiera vietām, sānu);  Bremžu pretatbloķēšanas sistēma-ABS | | |  |
| 14 | Riepas | Izmērs ne mazāks par 16 collām; | | |  |
|  |  |  | | |  |
| 15 | Automašīnas pacēlājs | Kādu paredz ražotājs | | |  |
| 16 | Instrumentu komplekts | Kādu paredz ražotājs | | |  |
| 17 | Logu pacēlāji, spoguļi | Elektriski regulējami priekšējie un aizmugurējie stiklu pacēlāji;  Elektriski regulējami sānskata spoguļi ar apsildi | | |  |
| 18 | Ražotāja radio ar CD mainītāju atskaņotāju | | | |  |
| 19 | Degvielas patēriņš | | Kombinētajā ciklā (pilsētas+ārpus) ne lielāks par 7l/100 km; | |  |
| 20 | CO2 izmešu daudzums | | ne vairāk kā 150 g/km | |  |
| 21 | Aprīkojums | | Parkošanās sensori priekšā un aizmugurē  Multifunkcionāla stūre  Divzonu klimatkontrole  Apsildāmi priekšējie sēdekļi  Lietus sensors  Cruise control | |  |
| 22 | Atbilst EURO 6 standartam | | | |  |
| 23 | Garantija | | Vismaz 3 gadi vai 120 000 km nobraukums; Virsbūves pretkorozijas (caurrūsēšanas) garantija vismaz 10 gadi | |  |
| 24 | Tehniskās apkopes | | Tehnisko apkopju intervāls ne lielāks kā 25 000 km | |  |
| 25 | Piegādes laiks | | Ne vairāk kā 90 diena no līguma noslēgšanas | |  |
| 26 | Centrālā atslēga | | Visām durvīm | |  |
| 27 | Divi aizdedzes atslēgu komplekti | | | |  |
| 28 | Stūres pastiprinātājs | | | |  |
| 29 | Apsildāms aizmugurējais logs | | | |  |
| 30 | Pastāvīgas tuvās gaismas pie strādājoša dzinēja | | | | |
| 31 | Salona apdare – tumšas krāsas | | | Drēbes salons |  |
| 32 | Salona paklājiņi visām sēdvietām (Gan gumijas, gan auduma) | | | |  |
| 32 | Drošības komplekts | | Avārijas trijstūris, ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa, drošības veste, pilnizmēra rezerves riteni, domkrats | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |